工程质量监督巡查、抽查记录

　 编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 新平县戛洒镇敬老院建设项目 | | | | |
| 开工时间 | 2017-04-12 | 工程进度 | 主楼顶层板面钢筋 | 检查日期 | 2017-11-11 |
| 施工单位 | 新平彝族傣族自治县市政工程有限责任公司 | | 监理单位 | 澄江县忠信工程建设监理有限责任公司 | |
| 检查部位 | 工地现场 | | | | |
| 检查内容：质量、安全检查 | | | | | |
| |  | | --- | | 检查情况： | | 质量：1、板面钢筋网眼尺寸不均匀，保护层厚度未垫到位，楼梯板筋上排钢筋与下排钢筋排距过小，负弯矩钢筋间距过大；  2、梁钢筋位移偏中，保护层厚度不够，排距、间距不均匀，钢筋焊缝不饱满；  3、模板接缝缝隙过大，柱子模板几何尺寸稍差，主体箍筋间距不均匀，扇子筋与图纸不符；  安全：1、模板支撑不符合规范要求如：①扣件螺栓紧固力达不到规范要求；②横杆端部未超出扣件盖板边缘10cm；③立杆顶端支托质量不规范且顶一根钢管偏心受力；④局部立杆间距过大；⑤斜撑与立杆的连接不规范；⑥存在钢木混用；⑦立杆垂直度稍差；⑧楼梯板立杆支撑无扫地杆等；  2、外架搭设不符合规范要求：①安全底网建筑垃圾未清理干净；②外架与卸料平台连接；③扣件螺栓紧固力达不到规范要求；④剪刀撑拉设不符合规范要求；  3、施工用电不规范：无PE线、电线乱拉乱接，一闸多机；现场未配备相应的消防设施；  4、未搭设钢筋加工棚；  5、临边洞口维护不到位，四层以上电梯井未围挡，两栋质监变形缝未围挡；  6、作业人员未正确佩戴安全帽，高处作业人员未佩戴安全带。 |   监督人员签字：王斌、周俊贤 2017年11月11日  施工单位负责人签字：李保柱 监理单位负责人签字：魏光泽 2017年11月11日 | | | | | |
| 检查意见：  未发现质量问题（ ）。  发现存在质量问题：   1. 责任单位自行整改，监理(建设)单位检查（ ）； 2. 下发整改通知，责任单位整改后，监理(建设)单位检查后书面报我站（√）；   3.下发整改通知，责任单位整改后，监理(建设)单位检查后书面报我站核查（ ）；4.建议依据有关法律规定对责任单位实施行政处罚（ ）。  监督组组长：喻德明 2017年11月11日 | | | | | |