工程质量监督巡查、抽查记录

　 编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 新平县戛洒傣乡幼儿园建设项目 | | | | |
| 开工时间 | 2017-08-01 | 工程进度 | 职工临转楼顶层板面 | 检查日期 | 2017-12-04 |
| 施工单位 | 新平彝族傣族自治县建筑工程公司 | | 监理单位 | 澄江县忠信工程建设监理有限责任公司 | |
| 检查部位 | 职工临转楼顶层板面钢筋 | | | | |
| 检查内容： 质量、安全检查 | | | | | |
| |  | | --- | | 检查情况： | | 质量：1、板面钢筋网眼尺寸不均匀，乡网片钢筋未按设计要求制安，保护层厚度不够，上层钢筋间距过大；  2、梁筋移位偏中，保护层未垫到位，钢筋焊缝不饱满、夹渣，钢筋排距、间距不均匀，柱头箍筋加密区箍筋间距不均匀；  安全：1、模板支撑不符合规范要求如：①梁底立杆无扫地杆、无水平杆；②存在钢木混用；③立杆顶端托撑处顶一根钢管；④楼梯板支撑未拉扫地杆；⑤顶托倒置；⑥扣件螺栓紧固力达不到要求；⑦部分横杆端部未超出扣件盖板边缘10cm；  2、安全通道搭设不规范且安全通道顶端堆放建筑材料；  3、施工用电不规范如：电线拖地、乱拉乱接、一闸多机等；  4、作业人员未正确佩戴安全帽，高处作业人员未佩戴安全带；  5、施工现场安全文明程度稍差，道路不通畅，材料堆放管理混乱，施工现场未配备相应的消防设施；  6、卸料平台与外架连接；  7、临边洞口围护不到位如楼梯边和顶层操作平台均未围护； |   监督人员签字：王斌、周俊贤 2017年12月04日  施工单位负责人签字：杨志华 监理单位负责人签字：魏光泽 2017年12月04日 | | | | | |
| 检查意见：  未发现质量问题（ ）。  发现存在质量问题：   1. 责任单位自行整改，监理(建设)单位检查（ ）； 2. 下发整改通知，责任单位整改后，监理(建设)单位检查后书面报我站（√）；   3.下发整改通知，责任单位整改后，监理(建设)单位检查后书面报我站核查（ ）；4.建议依据有关法律规定对责任单位实施行政处罚（ ）。  监督组组长：喻德明 2017年12月04日 | | | | | |