工程质量监督巡查、抽查记录

　 编号：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | 新平县水塘镇中心幼儿园建设项目 | | | | |
| 开工时间 | 2017-04-12 | 工程进度 | 顶层钢筋 | 检查日期 | 2017-11-20 |
| 施工单位 | 新平彝族傣族自治县戛洒镇建筑安装有限责任公司 | | 监理单位 | 云南同磊工程监理咨询有限公司 | |
| 检查部位 | 底层板面钢筋制安及模板支撑 | | | | |
| 检查内容：质量、安全检查 | | | | | |
| |  | | --- | | 检查情况： | | 质量：1、板面钢筋网眼尺寸不均匀，保护层厚度不够，上传钢筋安装不周正；  2、部分梁筋移位偏中，排距过大，间距不均匀，保护层未垫到位，局部箍筋漏扎，腰筋部分无拉箍，柱头部分箍筋加密区漏扎；  安全：1、模板支撑不符合规范要求如：①部分梁底无立杆支撑或有立杆支撑的未拉设扫地杆；②扣件螺栓紧固力达不到要求；③楼梯板立杆支撑无扫地杆；④梁邦支撑不规范；⑤部分梁底立杆支撑不规范（顶钢管）等；  2、高支模搭设不规范如：①部分无扫地杆；②无水平剪刀撑；③水平拉杆间距过大；④梁底立杆悬空且接点位于同一断面；⑤无斜撑；⑥梁邦无固定点；⑦模板接缝缝隙过大且不平整；⑧未按专项方案施工等；  4、临边洞口围护不到位，如楼梯边均未围护；  5、部分作业人员未戴安全帽或高处作业人员未佩戴安全带；  6、施工用电不规范如：无PE线，存在电线拖地，乱拉乱接，一闸多机等问题；  7、施工现场安全文明程度稍差，材料堆放管理混乱，未配备相应的消防设施。 |   监督人员签字：王斌、周俊贤 2017年11月20日  施工单位负责人签字：谢学云 监理单位负责人签字：刘凯 2017年11月20日 | | | | | |
| 检查意见：  未发现质量问题（ ）。  发现存在质量问题：   1. 责任单位自行整改，监理(建设)单位检查（ ）； 2. 下发整改通知，责任单位整改后，监理(建设)单位检查后书面报我站（√）；   3.下发整改通知，责任单位整改后，监理(建设)单位检查后书面报我站核查（ ）；4.建议依据有关法律规定对责任单位实施行政处罚（ ）。  监督组组长：喻德明 2017年11月20日 | | | | | |