工程质量监督巡查、抽查记录

　 编号：

|  |  |
| --- | --- |
| 工程名称 | 新平县者竜中学综合楼建设项目 |
| 开工时间 | 2017-06-02 | 工程进度 | 三层板面钢筋 | 检查日期 | 2017-10-18 |
| 施工单位 | 新平彝族傣族自治县建筑工程公司 | 监理单位 | 澄江县忠信工程建设监理有限责任公司 |
| 检查部位 | 工地现场 |
| 检查内容：质量、安全检查 |
|

|  |
| --- |
| 检查情况： |
| 质量：1、板面钢筋网眼尺寸不均匀，保护层未垫够；2、梁钢筋发生偏移，焊缝不饱满、夹渣；保护层未垫到位，梁筋排距不均匀，柱子钢筋移位，未安装到位；安全：1、模板支撑不符合规范要求：a、立杆长度不够使用套管加长；b、局部立杆垂直度差；c、纵向水平杆缺失导致部分立杆只拉设一道水平拉杆；d、梁底缺少立杆支撑；e、楼梯板立杆支撑缺少扫地杆；2、脚手架部分立杆悬空，扫地杆未连通，扣件螺栓紧固力达不到要求，基础排水不畅；3、尚未采购电线电缆。 |

监督人员签字：王斌、周俊贤 2017年10月18日施工单位负责人签字：李连伟 监理单位负责人签字：魏光泽 2017年10月18日 |
| 检查意见：未发现质量问题（ ）。发现存在质量问题：1. 责任单位自行整改，监理(建设)单位检查（ ）；
2. 下发整改通知，责任单位整改后，监理(建设)单位检查后书面报我站（√）；

3.下发整改通知，责任单位整改后，监理(建设)单位检查后书面报我站核查（ ）；4.建议依据有关法律规定对责任单位实施行政处罚（ ）。监督组组长：喻德明 2017年10月18日  |